
10 – Analise o diagrama de comando e preencha o diagrama de funcionamento abaixo. Considere L2 com o seguinte defeito: seu contato NF está sempre fechado independentemente da posição do cilindro.

.