10 – Analise o diagrama de comando e preencha o diagrama de funcionamento abaixo. Considere L2 com o seguinte defeito: seu contato NF está sempre fechado independentemente da posição do cilindro.

Mapa de fundo branco com texto preto sobre fundo branco

Descrição gerada automaticamente