18 – Considerando os cilindros 1 e 2 avançados, T1 regulado para 2 segundos e que b2 seja pressionado 10 segundos após b1, analise o diagrama e preencha o diagrama de funcionamento.

Tela de computador com texto preto sobre fundo branco

Descrição gerada automaticamente